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	Наименование
	Место установки
	Параметры
	Вес
	Цена с НДС 

	Люк сверхтяжелый   СТ(Е600) (К, В, Д, ТС)
	Магистральные автодороги с интенсивным движением 
Нагрузка  60 т  
	Гост 3634-99  ВЧ50
Крышка 645х60
Корпус 870х120
	132 кг
76 кг
56 кг
	16 740,00

	Люк магистральный  ТМ(D400) ( К )
	Магистральные автодороги с интенсивным движением 
Нагрузка  40 т  
	Гост 3634-99
Крышка 645х60
Корпус 870х120
	132 кг
76 кг
56 кг
	12 520,00

	Люк тяжелый (2,4-х ушковый) (К,В,Д)
	Городские автодороги с интенсивным движением Нагрузка  25 т 
	Гост 3634-99
Крышка 645х40
Корпус 870х120
	108 кг
52 кг
56 кг
	7 030,00

	Люк тяжелый Н-80 (К,В,Д)
	Городские автодороги с интенсивным движением
Нагрузка 25 т 
	Гост 3634-99
Крышка 645х40
Корпус  870х80
	97 кг
52 кг
45 кг
	6 650,00

	Люк средний  (К,В,Д)
	На автостоянках, тротуарах и проезжей части городских парков
Нагрузка 12,5 т
	Гост 3634-99
Крышка 626х43
Корпус  770х90
	72 кг
37 кг
35 кг
	5 305,00

	Люк легкий SB  (К,В,Д)
	Зона зеленых насаждений, пешеходная зона 
Нагрузка  3 т 
	Гост 3634-99
Крышка 625х35
Корпус   750х80
	53,9 кг
29,6 кг
24,3 кг
	4 470,00

	Люк для колодцев дачный  (К,В,Д)
	Зона зеленых насаждений, пешеходная зона
Нагрузка 1,5 т
	Гост 3634-99
Крышка  590х23
Корпус   710х38
	44,6 кг
23 кг
21,6 кг
	3 390,00

	Люк телефонный тяжелый  (ГТС)
	Городские автодороги с интенсивным движением
Нагрузка 25 т
	Гост 8591-76
Крышка  686х65
Корпус  850х110
	141 кг
71 кг
70 кг
	11 470,00

	Люк телефонный легкий  со стальной крышкой (ГТС)
	На автостоянках, тротуарах и проезжей части городских парков
Нагрузка 12,5 т
	Гост 8591-76
Крышка 686х30
Корпус 780х75
Пром. кр. 610х2
	78,5 кг
37,5 кг
36,3 кг
4,7 кг
	

7 050,00


	Дождеприемник С250  ДБ (ДМ2)  40х74
	Городские автодороги с интенсивным движением
Нагрузка 25 т
	Гост 3634-99
Крышка 745х400х80
Корпус 865х570х120
	104 кг
40 кг
64 кг
	10 920,00

	Дождеприемник ДБ2 (В125) 40х74
	Городские автодороги с интенсивным движением
Нагрузка  12,5 т
	ГОСТ 3634-99
Корпус 885х500х120
Решетка 745х400х94
	108,5 кг
62 кг
46,5 кг
	11 970,00

	Ливневая решетка (ДМ)
	Городские автодороги с интенсивным движением
Нагрузка  25 т
	Гост 3634-99
Решетка 580х300х70
Корпус 690х470х120
	80 кг
34 кг
46 кг
	8 750,00

	Ливневка  круглая  магистральная (ДК)
	Городские автодороги с интенсивным движением
Нагрузка  25 т
	Гост 3634-99
Решетка 645х40
Корпус 870х120
	101,2 кг
45,2 кг
56 кг
	8 540,00

	Люк плавающий облегченный
	Городские автодороги с интенсивным движением
Нагрузка  25 т
	Гост 3634-99
Крышка  645х40
Корпус 850х170
непод. кольцо 850х170
	193 кг
52 кг
83 кг
58 кг
	13 800,00

	
Люк тяжелый с замковым  устройством 
	Городские автодороги с интенсивным движением
Нагрузка  25 т
	ГОСТ 3634-99
Корпус 870х120
Крышка 645х40
	108 кг
56 кг
52 кг
	9 300,00

	Люк тротуарный прямоугольный  (парковый)
	На автостоянках, тротуарах и проезжей части городских парков
Нагрузка 12,5 т
	ГОСТ 3634-99
Корпус 770х770х70
Крышка 626х40
	97 кг
60 кг
37 кг
	7 840,00

	Люк тяжелый с замковым устройством  на шарнире 
	Городские автодороги с интенсивным движением
Нагрузка  25 т
	ГОСТ 3634-99
Корпус 860х80
Крышка 645х40
	96 кг
42 кг
54 кг
	11 030,00 

	Ковер газовый большой
	Подземные инженерные городские коммуникации
	ГОСТ 1412-85
Корпус 380х245
Крышка 228х43
	37,8 кг
	6 090,00

	Ковер газовый малый
	Подземные инженерные городские коммуникации
	ГОСТ 1412-85
Корпус 260х235
Крышка 138х20
	18,5 кг
	2 615,00



Цены указаны с учетом НДС без стоимости доставки!
